CAR

-Motor shield

+ Motor 1 - M1

+ Motor 2 - M3

-nRF24L01

GND - 3.3V

+ CE - 9

+ CSN - 10

+ M0 - 11

+ M1 - 12

+ SCK - 13

-Display oled (128x32)

GND – 5V

+ SCL - A0

+ SDA - A1

CONTROLLER

-Joystick 1 (left)

GND – 5V

+ VRX - A0

+ VRY - A1

-Joystick 2 (right)

GND – 5V

+ VRX - A2

+ VRY - A3

-nRF24L01

GND - 3.3V

+ CE - 9

+ CSN - 10

+ M0 - 11

+ M1 - 12

+ SCK - 13

-Display oled (128x64)

GND – 5V

+ D0 - 4

+ D1 - 5

+ RES - 6

+ DC - 7

+ CS - 8

-Switch

GND - 5V

+ Pin - 2